**Technical specification (Технічна специфікація)**

**Anchor plate ПA1-2 or equivalent**

**Плита анкерна ПА1-2 або еквівалент**

Please note that numerical parameters shall be indicated for proposed model(s). Provided parameters must be supported by the relevant document(s), namely (a declaration, certificate, catalogues, data sheets, drawings, manuals, or any other document confirming the fulfillment of the specified)./Будь ласка, зверніть увагу, що числові параметри повинні бути вказані для запропонованих моделей. Надані параметри повинні бути підтверджені відповідним документом(ами), а саме (декларацією, сертифікатом, каталогами, специфікаціями, кресленнями, інструкціями або будь-яким іншим документом, що підтверджує виконання зазначених вимог).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item name** | **Quantity, pcs.**  | **Delivery point** | **Vendor addresses of aftersales support in Ukraine** |
| **Anchor plate PA1-2 or eqiuvalent****Плита анкерна ПА1-2 або еквівалент**  | 18 | Mykolaiv region |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **TECHNICAL DATA** **ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ** | **Data/значення** |
| **Required by****the Customer****Необхідне Замовнику** | **Guaranteed by the Supplier****Гарантоване постачальником** |
|  | **General requirements****Загальні вимоги** |
| 1 | Type designationТип | Anchor plate ПА1-2 or equivalent  |  |
| 2 | ManufacturerВиробник | To be stated by Supplier |  |
| 3 | Length, mmДовжина, мм | 1500 |  |
| 4 | Width, mmШирина, мм | 1000 |  |
| 5 | Height, mmВисота, мм | 450 |  |
| 6 | Brand of concreteМарка бетону | 300 |  |
| 7 | Amount of concrete, m3Кількість бетону, м3 | 0,28 |  |
| 8 | Amount of metal, kgКількість металу, кг | 30 |  |
| 9 | Plate weight, tВага плити, т | 0,7 |  |
| 10 | To provide drawing/technical description as part of the tender offerНадати креслення/технічний опис у складі тендерної пропозиції | Yes  |  |
| 11 | Service life, years, not less thanТермін експлуатації, років, не менше | 25 |  |
| 12 | Warranty period, years, not less thanГарантія, років, не менше | 3 |  |

